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(Id.Nr. SPAAO 2015/1)

Jautājumi - Atbildes
1. Precīzi konteinera izmēri 

Mums svarīgs ir konteinera iekšējais garums ne mazāk kā 6,00 m

Konteinera platums nedrīkst pārsniegt Ceļu satiksmes noteikumos atļauto platumu.
2. Metāla marka un numurs

Metāla marka  S235JRG

Nesošajam rāmim UPN180
3. Celtspēja

20 tonnas

4. Atkritumu veidi, ražošanas atkritumi vai arī pārtikas (bio) atkritumi?

Pārvesti tiks dažāda veida sadzīves un rūpnieciskie atkritumi.
5. Visiem konteineriem jābūt savienojamiem ar poligona “Dziļā vāda infrastruktūru. Vai Jums ir kaut kādas bildes?

Pēc atbilstības standarta DIN 30722 aizkabināmās cilpas augstums 1,570m
6. Krāsa, RAL tonis, numurs?
Krāsa - zaļa

RAL 6024 

Papildus informācija:

Aizmugurējais borts – divviru durvis veramas uz sāniem.

Atbalsta riteņu diametrs ne mazāks kā 195 mm.

Konteineriem jāatbilst DIN 30722 standartam.
