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Jautājumi - Atbildes
1. Kādam jābūt tenta lielumam un blīvumam?
Tentam jāpārklāj konteiners ar 20 cm pārklājumu pār konteinera borta malu.

Tenta malai jābūt stiprinātai ar iepresētām elastīgās auklas atverēm.

Tentam jābūt apvilktam ar elastīgu auklu (gumijas), lai varētu nostiprināt tentu aizāķējot aiz āķiem.

Tenta materiāla blīvums 600-650 gr/kv.m

2. Āķa augstums uz konteinera sāniem, tenta piestiprināšanai
Āķu attālums no konteinera borta augšējās malas 0,5 m.
Attālums starp āķiem 0,65-0,75 m
