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Sarunu procedūras pamatojums: 

Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 63.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka publiskiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja tehnisku iemeslu dēļ, līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju.
[bookmark: _GoBack] SIA „Vidusdaugavas SPAAO” Iepirkumu komisija, saskaņā ar PIL 63.panta pirmās daļas 2.punktu, nepublicējot paziņojumu par plānoto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, veic iepirkuma procedūru „Par ķimikāliju iegādi sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Dziļā vāda” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai un iekārtu apkalpošanu”, iepirkuma identifikācijas Nr. SPAAO 2015/3 (turpmāk – Iepirkuma procedūra). 
Iepirkuma procedūra tiek izvēlēta, pamatojoties uz PIL 63.panta pirmās daļas 2.punktu turpmāk minēto apsvērumu dēļ: 
1. SIA “Vidusdaugavas SPAAO” projekta Nr. 3DP/3.5.1.2.2./09/IPIA/VIDM/003 “Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona “Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā.” ietveros tika uzstādīta un iekonservēta reversās osmozes attīrīšanas iekārta ROAW941 DTG 28-8.  
	Sadzīves atkritumu poligons “Dziļā vāda” tika nodots ekspluatācijā 2011.gada 17.jūnijā. Sākot apglabāt atkritumus to apjoms ir nepietiekošs, lai veidotos infiltrāts tādā apjomā, lai būtu nepieciešams izmantot minēto attīrīšanas iekārtu.
	Reversās osmozes attīrīšanas iekārta uzsāka darbu pilnvērtīgā režīmā ar 2014.gada 1.oktobri.
	Pamatojoties uz augstāk minēto, iekārtu piegādātājs SIA “EURECO”, kas ir iekārtu ražotāja PALL Corporation oficiālais pārstāvis, ir pagarinājis reversās osmozes attīrīšanas iekārta ROAW941 DTG 28-8 garantijas termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim, pie nosacījuma, ka iekārtas darbības nodrošināšanai tiks izmantoti tikai izgatavotājrūpnīcas oriģinālās ķimikālijas un materiāli, apkopes veiks tikai izgatvotājrūpnīcas sertificēta firma.
2. Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Dziļā vāda” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai nepieciešams iegādāties šādas ķimikālijas: Cleaner eco A; AA; B; BB; C; CC un membrānu mīkstinātāju inhibitoru Rohib B, Rohib C, Rohib E, Rohib K, koncentrēta sērskābe vismaz 97%.
 3. Membrānu mazgāšanas līdzekļus ar nosaukumu Cleaner eco A; AA; B; BB; C; CC un membrānu mīkstinātāju inhibitoru Rohib B, Rohib C, Rohib E, Rohib K ir izstrādājis un izgatavojis infiltrāta attīrīšanas iekārtu un reversās osmozes attīrīšanas iekārtu ražotājs Pall Corporation. Attīrīšanas iekārtu membrānu mazgāšanas līdzekļu pilnu sastāvu zina tikai Pall Corporation, kā arī ņemot vērā sarežģītos ķīmiskos procesus, ķīmiskās vielas piemeklē pats attīrīšanas iekārtas ražotājs līdz ar to nav iespējams pasūtīt analogu.

